***Rindenbriketts Premium –*** *Gluthalter*

1. Optimierte Rundform
2. Hoher Heizwert
3. Restfeuchte < 10%
4. Aschegehalt < 6,0%
5. PE-Verpackung

Die sorgfältig kontrollierten Rohstoffe, die zur Herstellung verwendet werden, gewähren eine hohe Qualität dieser Rindenbriketts. Dadurch wird ein sauberes, gleichmäßiges Abbrennen bei sehr guter Gluthaltung und gleichmäßiger Wärmeabgabe erreicht.