***Hartholzbriketts***

1. Feuchtigkeitsgehalt <10 %
2. Heizwert min. 17,5 MJ/kg
3. Asche < 1,5 %
4. Form 8-eckig mit Zugloch

Die sorgfältig kontrollierten Rohstoffe, die zur Herstellung verwendet werden, gewähren eine hohe Qualität dieser Hartholzbriketts. Dadurch wird ein sauberes, gleichmäßiges Abbrennen bei sehr guter Wärmeabgabe erreicht.